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Pax Historia — Univers Eldoria
Types de munitions
	AP
	Armor Piercing — perforant cinétique pur

	APHE
	AP + charge explosive — perforant à effet explosif

	APHECBC
	APHE + coiffe perforante + coiffe balistique — standard antichar eldorien de la guerre

	APCR
	AP à noyau rigide — perforant sous-calibré

	APDS
	AP discarding sabot — sous-calibré à sabot

	APFSDS
	Flèche stabilisée aileron — standard moderne

	HE
	High Explosive — obus explosif à fragmentation

	HEAT
	High Explosive Anti-Tank — charge creuse

	HEAT-FS
	HEAT stabilisé par ailettes — charge creuse non rotative

	HEAT-MP
	HEAT multiusage — antichar, anti-hélicoptère, appui feu

	HESH
	High Explosive Squash Head — charge aplatie

	ATGM
	Anti-Tank Guided Missile — missile guidé antichar

	SAM
	Surface-to-Air Missile — missile sol-air

	SALVO
	Munition fumigène / éclairante / signal


Doctrine d'emploi antichar — par ordre d'importance
	1 — APHECBC
	Munition antichar la plus employée en Eldoria (guerre 1939–1945 et jusqu'aux années 1950) : la plus performante contre les chars adverses — tient sur blindage incliné et explose après pénétration.

	2 — APHE
	Complément de l'APHECBC — moins employé.

	3 — APCR
	Occasionnel — cibles lourdes à courte portée (tungstène rare).

	4 — APDS
	Standard antichar après-guerre (dès 1949) jusqu'à l'arrivée des flèches.

	5 — HEAT / HEAT-FS
	Charge creuse — pénétration indépendante de la distance.

	6 — APFSDS
	Flèche — standard moderne des Varenne.


Organisation du catalogue
	Canons & armes à tube
	Une fiche par calibre — toute l'évolution du calibre au même endroit, une colonne par munition, dans l'ordre chronologique.

	Missiles antichars
	Famille ELD-ATGM (missiles guidés antichars).

	Véhicules aériens
	Missiles air-air (NIM), air-sol (NASM), anti-surface (NSIM), croisière (AR) et bombes.


CANONS & ARMES À TUBE — par calibre
Chaque calibre regroupe toutes ses munitions, sol et air confondus, de la plus ancienne à la plus récente. La ligne Calibre précise la longueur de tube (L/xx) quand elle change.
	7.62 mm
Mitrailleuse standard — coaxiale véhicules légers et moyens, chasseurs à hélice

	Désignation
	ELD-7.62-MG
Fil-7
Année : 1931

	Calibre
	7.62mm

	Type
	Ball / AP / traceuse — bande mixte

	Masse projectile
	~9.6 g

	Vélocité initiale
	~830 m/s

	Portée efficace
	~600 m (air) / ~1 000 m (sol)

	Cadence
	~1 000 cps/min (aviation) / ~650 cps/min (véhicule)

	Véhicules compatibles
	Coaxiale véhicules légers et moyens — SF-1, SF-2, SF-3, SF-5, SF-7

	Statut
	Retiré des chasseurs en 1955 — toujours standard au sol

	Notes
	Mitrailleuse standard eldorienne. Une cartouche sur quatre traceuse en version aviation.



	12.7 mm
Mitrailleuse lourde — toit tous véhicules moyens et lourds, coaxiale KPL, chasseurs à hélice

	Désignation
	ELD-12.7-MG
Dard-12
Année : 1938

	Calibre
	12.7mm

	Type
	API / AP / traceuse — bande mixte

	Masse projectile
	~46 g

	Vélocité initiale
	~860 m/s

	Portée efficace
	~1 000 m (air) / ~1 800 m (sol)

	Cadence
	~800 cps/min (aviation) / ~550 cps/min (véhicule)

	Véhicules compatibles
	Toit véhicules moyens et lourds, coaxiale KPL — SF-5 G6 / G10, SF-8

	Statut
	Retiré des chasseurs en 1955 — toujours standard au sol

	Notes
	Version API (perforant incendiaire) prioritaire en aviation.



	20 mm
Reco légère / AA légère / IFV — canon d'aviation standard de la flotte SF

	Désignation
	ELD-20-AP-34
Pointe-Acier-20
Année : 1934
	ELD-20-HE-34
Éclat-20
Année : 1934
	ELD-20A-HEI-36
Éclat-20A
Année : 1936
	ELD-CS20-71
Dent-20
Année : 1971

	Calibre
	20mm
	20mm aviation
	20mm canon spécial

	Type
	AP — Perforant cinétique
	HE — Explosif fragmentation
	HEI / API
	HEI / SAPHEI / traceuse

	Masse projectile
	~148 g
	~120 g
	~125 g
	~102 g

	Charge explosive
	Aucune (inerte)
	~15 g TNT
	—

	Vélocité initiale
	~830 m/s
	~900 m/s
	~850 m/s
	~1 050 m/s

	Pénétration (100m)
	~25 mm d'acier homogène
	—

	Pénétration (500m)
	~18 mm
	—

	Pénétration (1 000m)
	~12 mm
	—

	Effet post-pénétration
	Faible — éclats du blindage
	—

	Portée efficace
	~1 200 m (air) / 600 m (blindage)
	~2 000 m
	~1 000 m (air)
	~1 500 m (air) / ~2 000 m (sol)

	Portée max
	—
	~4 500 m
	—

	Cadence
	—
	~700 cps/min
	~2 500 cps/min (révolver)

	Véhicules compatibles
	SP-34-101-A T-L1
	SF-2 F2, SF-3, SF-5, SF-7, SF-8, SF-10, SF-12, SF-13
	SF-14, SF-17, SF-18, SF-20, SF-35 — standard flotte

	Statut
	—
	Retiré en 1983 avec le SF-13
	En service actif

	Notes
	Standard initial. Efficace contre blindés légers et véhicules non blindés.
	Anti-infanterie et véhicules non blindés. Fusée à percussion.
	Dérivée de la cartouche ELD-20 véhicule — fusée sensible pour cibles aériennes.
	Canon spécial 20 mm — standard sur toute la flotte à partir du SF-14.



	27 mm
Canon d'aviation au standard OTDE — SF-47CM

	Désignation
	ELD-27-OTDE
Lame-27
Année : 2018

	Calibre
	27mm (OTDE standard)

	Type
	HEI / APDS — standard OTDE

	Masse projectile
	~260 g

	Vélocité initiale
	~1 025 m/s

	Portée efficace
	~1 800 m (air)

	Cadence
	~1 700 cps/min (révolver)

	Véhicules compatibles
	SF-47CM

	Statut
	En service actif

	Notes
	Calibre au standard OTDE — interopérabilité avec les alliés.



	30 mm
Canon rotatif d'appui feu — SF-24 Berserk

	Désignation
	ELD-30R-18
Rotor-30
Année : 2018

	Calibre
	30mm rotatif

	Type
	HEI programmable / APDS

	Masse projectile
	~390 g

	Vélocité initiale
	~870 m/s

	Portée efficace
	~1 800 m (sol)

	Cadence
	~4 500 cps/min (6 tubes)

	Véhicules compatibles
	SF-24 Berserk uniquement

	Statut
	En service actif

	Notes
	Munitions intelligentes à fusée programmable — appui feu rapproché.



	40 mm
IFV / transport armé / reco lourde — T-L2, Varan-VB

	Désignation
	ELD-40-AP-39
Perce-40
Année : 1939
	ELD-40-HE-39
Éclat-40
Année : 1939

	Calibre
	40mm L/60

	Type
	AP — Perforant
	HE — Explosif

	Masse projectile
	~900 g
	~820 g

	Charge explosive
	Aucune (inerte)
	~65 g TNT

	Vélocité initiale
	~870 m/s
	~820 m/s

	Pénétration (100m)
	~55 mm
	—

	Pénétration (500m)
	~42 mm
	—

	Pénétration (1 000m)
	~30 mm
	—

	Effet post-pénétration
	Modéré — éclats du blindage
	—

	Portée efficace
	~1 000 m
	~3 000 m

	Portée max
	—
	~7 000 m

	Véhicules compatibles
	SP-39-102-B T-L2 / SP-43-202-B Varan-VB / SP-48-203-C Varan-VC
	SP-39-102-B / SP-43-202-B

	Notes
	Antichar léger efficace. Perce blindés légers à 600m, blindés moyens légers à 200m.
	Anti-infanterie et véhicules légers. Fusée à percussion et temporisée.



	57 mm
Canon court L/26 (CT-MT-1920), L/45 (MT-31), puis L/73 reco lourde — T-L3

	Désignation
	ELD-57C-APHE-20
Obus-57C
Année : 1920
	ELD-57C-HE-20
Éclat-57C
Année : 1920
	ELD-57M-APHECBC-31
Coiffe-57M
Année : 1931
	ELD-57M-HE-31
Éclat-57M
Année : 1931

	Calibre
	57mm L/26
	57mm L/45

	Type
	APHE — Perforant explosif
	HE — Explosif fragmentation
	APHECBC — Perforant explosif à coiffes perforante et balistique
	HE — Explosif fragmentation

	Masse projectile
	~2.7 kg
	~2.9 kg
	~3.0 kg
	~2.8 kg

	Charge explosive
	~25 g TNT
	~180 g TNT
	~20 g TNT
	~200 g TNT

	Vélocité initiale
	~490 m/s
	~460 m/s
	~720 m/s
	~680 m/s

	Pénétration (100m)
	~32 mm
	—
	~62 mm
	—

	Pénétration (500m)
	~27 mm
	—
	~55 mm
	—

	Pénétration (1 000m)
	~22 mm
	—
	~47 mm
	—

	Pénétration (1 500m)
	—
	~40 mm
	—

	Effet post-pénétration
	Élevé
	—
	Élevé
	—

	Portée efficace
	~600 m
	~2 000 m
	~1 200 m
	~3 000 m

	Portée max
	—
	~6 000 m
	—
	~8 000 m

	Véhicules compatibles
	CT-MT-1920
	MT-31

	Notes
	Canon court du premier char eldorien — efficace contre les premiers blindés et les positions.
	Obus principal du CT-MT-1920 — appui infanterie et destruction de nids de mitrailleuses.
	Première APHECBC eldorienne — début de la doctrine coiffée qui dominera jusqu'aux années 1950.
	Appui feu standard du MT-31.



	Désignation
	ELD-57-AP-42
Lance-57
Année : 1942
	ELD-57-APCR-42
Noyau-57
Année : 1942
	ELD-57-APHECBC-42
Coiffe-57
Année : 1942

	Calibre
	57mm L/73

	Type
	AP — Perforant haute vélocité
	APCR — Noyau rigide sous-calibré
	APHECBC — Perforant explosif à coiffes perforante et balistique

	Masse projectile
	~3.14 kg
	~1.8 kg (noyau tungstène)
	~3.2 kg

	Charge explosive
	Aucune (inerte)
	~20 g TNT

	Vélocité initiale
	~990 m/s
	~1 120 m/s
	~970 m/s

	Pénétration (500m)
	~105 mm
	~140 mm
	~98 mm

	Pénétration (1 000m)
	~88 mm
	~110 mm
	~86 mm

	Pénétration (1 500m)
	~72 mm
	~82 mm
	~74 mm

	Pénétration (2 000m)
	~58 mm
	~63 mm

	Effet post-pénétration
	Modéré — éclats du blindage
	Faible — noyau seul
	Élevé

	Portée efficace
	~1 800 m
	~1 200 m
	~1 800 m

	Véhicules compatibles
	SP-42-103-C T-L3

	Notes
	Haute vélocité — perce chars moyens adverses à 800m de face. Excellent pour un char léger.
	Noyau tungstène — performances antichar excellentes à courte-moyenne portée. Perte de pénétration rapide avec distance.
	Dotation principale du T-L3 — préférée à l'AP pur pour son effet après pénétration.



	75 mm
Char moyen — L/43 court (KP-35-301-A (T-M1), MT-39) puis L/58 long (KP-40-302-B (T-M2), MT-43)

	Désignation
	ELD-75C-AP-35
Boulet-75
Année : 1935
	ELD-75C-APHE-35
Boulet-Fusant-75
Année : 1935
	ELD-75C-HE-35
Explosif-75
Année : 1935
	ELD-75C-APHECBC-36
Coiffe-75
Année : 1936

	Calibre
	75mm L/43

	Type
	AP — Perforant cinétique court
	APHE — Perforant explosif
	HE — Explosif fragmentation
	APHECBC — Perforant explosif à coiffes perforante et balistique

	Masse projectile
	~6.8 kg
	~7.2 kg
	~6.2 kg
	~6.9 kg

	Charge explosive
	Aucune (inerte)
	~50 g TNT
	~620 g TNT
	~45 g TNT

	Vélocité initiale
	~570 m/s
	~545 m/s
	~470 m/s
	~560 m/s

	Pénétration (500m)
	~65 mm d'acier homogène
	~60 mm
	—
	~63 mm

	Pénétration (1 000m)
	~55 mm
	~51 mm
	—
	~56 mm

	Pénétration (1 500m)
	~46 mm
	~43 mm
	—
	~49 mm

	Effet post-pénétration
	Modéré — éclats du blindage
	Très élevé — dommages internes importants si pénétration
	—
	Très élevé

	Portée efficace
	~800 m
	~700 m
	~5 000 m
	~900 m

	Portée max
	—
	~8 000 m
	—

	Véhicules compatibles
	KP-35-301-A (T-M1) / MT-39

	Notes
	Canon court — pénétration limitée contre blindés épais. Efficace contre blindage léger à moyen.
	Doctrine APHE eldorienne héritée de l'école soviétique — taux de destruction élevé si pénétration.
	Excellent effet anti-infanterie et contre positions légères. Standard d'appui feu.
	Munition antichar principale du KP-35-301-A (T-M1) dès 1936 — remplace l'APHE simple en dotation.



	Désignation
	ELD-75L-AP-40
Flèche-75L
Année : 1940
	ELD-75L-APHE-40
Flèche-Fusant-75L
Année : 1940
	ELD-75L-APHECBC-41
Coiffe-75L
Année : 1941

	Calibre
	75mm L/58

	Type
	AP — Perforant long
	APHE — Perforant explosif
	APHECBC — Perforant explosif à coiffes perforante et balistique

	Masse projectile
	~6.8 kg
	~7.1 kg
	~7.0 kg

	Charge explosive
	Aucune (inerte)
	~48 g TNT
	~40 g TNT

	Vélocité initiale
	~750 m/s
	~720 m/s
	~740 m/s

	Pénétration (500m)
	~120 mm
	~112 mm
	~118 mm

	Pénétration (1 000m)
	~100 mm
	~93 mm
	~104 mm

	Pénétration (1 500m)
	~82 mm
	~78 mm
	~90 mm

	Pénétration (2 000m)
	~68 mm
	~65 mm
	~78 mm

	Effet post-pénétration
	Modéré — éclats du blindage
	Élevé — incendie probable
	Très élevé — incendie probable

	Portée efficace
	~2 000 m
	~1 800 m
	~2 000 m

	Véhicules compatibles
	KP-40-302-B (T-M2) / MT-43, MT-43-STA

	Notes
	Version longue du 75mm — nette amélioration de pénétration vs L/43. Standard antichar moyen eldorien de 1940 à 1945.
	APHE long 75mm — standard de destruction.
	Munition la plus tirée par les chars moyens pendant la guerre. Coiffe perforante : tient sur blindage incliné ; coiffe balistique : perd moins de vitesse avec la distance.



	90 mm
Standard char moyen / lourd — L/55 → L/65 → L/70 (série 400) et L/62 (KP-49-304-D (T-M4))

	Désignation
	ELD-90L55-AP-37
Flèche-90-L55
Année : 1937
	ELD-90L55-APHE-37
Flèche-Fusant-90
Année : 1937
	ELD-90L55-HE-37
Explosif-90
Année : 1937
	ELD-90L55-APHECBC-38
Coiffe-90
Année : 1938

	Calibre
	90mm L/55

	Type
	AP — Perforant cinétique long
	APHE — Perforant explosif
	HE — Explosif
	APHECBC — Perforant explosif à coiffes perforante et balistique

	Masse projectile
	~10.2 kg
	~10.8 kg
	~9.4 kg
	~10.6 kg

	Charge explosive
	Aucune (inerte)
	~60 g TNT
	~900 g TNT
	~55 g TNT

	Vélocité initiale
	~880 m/s
	~850 m/s
	~750 m/s
	~865 m/s

	Pénétration (500m)
	~160 mm d'acier homogène
	~148 mm
	—
	~158 mm

	Pénétration (1 000m)
	~135 mm
	~125 mm
	—
	~140 mm

	Pénétration (1 500m)
	~115 mm
	~105 mm
	—
	~122 mm

	Pénétration (2 000m)
	~98 mm
	~88 mm
	—
	~106 mm

	Effet post-pénétration
	Modéré — éclats du blindage
	Dévastateur — incendie probable
	—
	Dévastateur — incendie probable

	Portée efficace
	~2 000 m
	~6 000 m
	~2 000 m

	Portée max
	—
	~12 000 m
	—

	Véhicules compatibles
	KPL-37-401-A (T-E1)

	Notes
	Canon long — haute vélocité — supérieur aux standards adverses de l'époque. Perce tout blindé adverse de face à 1 000m.
	Version APHE du 90mm long. Doctrine de destruction totale à la pénétration.
	Puissant effet de souffle et fragmentation. Usage anti-bunker et fortification légère.
	Standard antichar du KPL-37-401-A (T-E1) à partir de 1938.



	Désignation
	ELD-90L65-AP-41
Flèche-90-L65
Année : 1941
	ELD-90L65-APHECBC-41
Coiffe-90-L65
Année : 1941
	ELD-90L70-AP-43
Flèche-90-L70
Année : 1943
	ELD-90L70-APCR-43
Noyau-90-L70
Année : 1943

	Calibre
	90mm L/65
	90mm L/70

	Type
	AP — Perforant long amélioré
	APHECBC — Perforant explosif à coiffes perforante et balistique
	AP — Perforant long finalisé
	APCR — Sous-calibré noyau dur

	Masse projectile
	~10.2 kg
	~10.6 kg
	~10.2 kg
	~6.5 kg (noyau tungstène)

	Charge explosive
	Aucune (inerte)
	~50 g TNT
	Aucune (inerte)

	Vélocité initiale
	~950 m/s
	~940 m/s
	~1 000 m/s
	~1 150 m/s

	Pénétration (500m)
	~200 mm
	~195 mm
	~240 mm
	~310 mm

	Pénétration (1 000m)
	~172 mm
	~176 mm
	~210 mm
	~260 mm

	Pénétration (1 500m)
	~148 mm
	~158 mm
	~182 mm
	~215 mm

	Pénétration (2 000m)
	~128 mm
	~140 mm
	~158 mm
	~172 mm

	Effet post-pénétration
	Modéré — éclats du blindage
	Dévastateur — incendie probable
	Modéré — éclats du blindage
	Faible — noyau seul

	Portée efficace
	~2 500 m
	~3 000 m
	~1 800 m (perte rapide avec distance)

	Véhicules compatibles
	KPL-41-402-B (T-E2) / KP-45-303-C (T-M3)
	KPL-43-403-C (T-E3) / KP-45-303-C (T-M3)
	KPL-43-403-C (T-E3)

	Notes
	Performances antichar supérieures à la plupart des adversaires de l'époque. Perce tout blindé adverse connu à 1 000m.
	Munition la plus employée par les chars lourds en 1941-1943.
	Meilleur obus antichar eldorien de WW2. Détruit tout blindé adverse connu de face jusqu'à 2 000m. Standard lourd de la doctrine de percée.
	Réservé aux cibles à très haute valeur. Noyau tungstène — pénétration maximale à courte portée. Contre tout blindé lourd adverse frontalement à 1 000m.



	Désignation
	ELD-90L70-APHECBC-43
Coiffe-90-L70
Année : 1943
	ELD-90-HEAT-44
Creuse-90
Année : 1944
	ELD-90L62-APDS-49
Dard-90-L62
Année : 1949
	ELD-90L62-APHECBC-49
Coiffe-90-L62
Année : 1949

	Calibre
	90mm L/70
	90mm
	90mm L/62

	Type
	APHECBC — Perforant explosif à coiffes perforante et balistique
	HEAT — Charge creuse
	APDS — Sous-calibré sabot
	APHECBC — Perforant explosif à coiffes perforante et balistique

	Masse projectile
	~10.6 kg
	~9.1 kg
	~5.5 kg (pénétrateur + sabot)
	~10.6 kg

	Charge explosive
	~50 g TNT
	~1.1 kg (charge creuse)
	Aucune (inerte)
	~50 g TNT

	Vélocité initiale
	~985 m/s
	~550 m/s
	~1 080 m/s
	~960 m/s

	Pénétration (500m)
	~232 mm
	—
	~260 mm
	~215 mm

	Pénétration (1 000m)
	~212 mm
	—
	~230 mm
	~195 mm

	Pénétration (1 500m)
	~192 mm
	—
	~200 mm
	~176 mm

	Pénétration (2 000m)
	~172 mm
	—
	~172 mm
	~158 mm

	Pénétration (toutes distances)
	—
	~280 mm — indépendant de la vélocité
	—

	Effet post-pénétration
	Dévastateur — incendie probable
	Élevé — jet + éclats
	Modéré — pénétrateur + éclats
	Dévastateur

	Portée efficace
	~3 000 m
	~1 500 m
	~3 000 m
	~2 800 m

	Véhicules compatibles
	KPL-43-403-C (T-E3) / KP-45-303-C (T-M3)
	KP-45-303-C (T-M3) / KPL-43-403-C (T-E3)
	KP-49-304-D (T-M4)

	Notes
	Munition antichar la plus performante et la plus employée d'Eldoria pendant la guerre. Garde mieux sa pénétration à distance et sur blindage incliné que l'AP pur.
	Charge creuse — efficacité constante quelle que soit la distance. Moins précis que l'AP à longue portée mais redoutable en embuscade.
	Première munition APDS de série eldorienne. Nette amélioration vs APCR — sabot en acier, pénétrateur en tungstène carburé. Standard guerre froide précoce.
	Dernière APHECBC eldorienne — progressivement remplacée par l'APDS dans les années 1950.



	Désignation
	ELD-90L62-HESH-52
Aplati-90
Année : 1952
	ELD-90L62-HEATFS-56
Ailette-90
Année : 1956

	Calibre
	90mm L/62

	Type
	HESH — Charge aplatie
	HEAT-FS — Charge creuse stabilisée par ailettes

	Masse projectile
	~11.3 kg
	~8.5 kg

	Charge explosive
	~3.2 kg plastique C4 équivalent
	~1.3 kg (charge creuse)

	Vélocité initiale
	~640 m/s
	~850 m/s

	Pénétration (toutes distances)
	~250 mm équiv. — effet éclat interne
	~320 mm

	Effet post-pénétration
	Très élevé — écaillage interne
	Élevé — jet + éclats

	Portée efficace
	~2 000 m

	Portée max
	~6 000 m
	—

	Véhicules compatibles
	KP-49-304-D (T-M4)

	Notes
	Charge aplatie — écrasement sur blindage puis détonation — effet d'éclat interne dévastateur. Efficace contre blindage non composite. Moins efficace contre blindage espacé.
	Ailettes : l'obus ne tourne pas, la charge creuse garde toute son efficacité. Plus rapide et plus précis que le HEAT de 1944.



	120 mm
L/50 (403-P, MT-43-120), L/55 (MT-51, MT-59), puis standard Varenne 2A5 / 2A6 / 2A6SPM

	Désignation
	ELD-120-AP-43
Marteau-120
Année : 1943
	ELD-120L50-APHECBC-44
Coiffe-120
Année : 1944
	ELD-120L50-HE-44
Explosif-120L50
Année : 1944
	ELD-120L55-APHECBC-51
Coiffe-120-L55
Année : 1951

	Calibre
	120mm L/50
	120mm L/55

	Type
	AP — Perforant prototype
	APHECBC — Perforant explosif à coiffes perforante et balistique
	HE — Explosif
	APHECBC — Perforant explosif à coiffes perforante et balistique

	Masse projectile
	~22 kg
	~23 kg
	~25 kg
	~23 kg

	Charge explosive
	Aucune (inerte)
	~120 g TNT
	~3.5 kg TNT
	~110 g TNT

	Vélocité initiale
	~900 m/s
	~880 m/s
	~750 m/s
	~950 m/s

	Pénétration (500m)
	~320 mm estimés
	~300 mm
	—
	~330 mm

	Pénétration (1 000m)
	~290 mm estimés
	~278 mm
	—
	~308 mm

	Pénétration (1 500m)
	~262 mm estimés
	~257 mm
	—
	~287 mm

	Pénétration (2 000m)
	~236 mm estimés
	~236 mm
	—
	~266 mm

	Effet post-pénétration
	Élevé — masse du projectile
	Dévastateur
	—
	Dévastateur

	Portée efficace
	~3 500 m (estimé)
	~3 000 m
	~5 000 m
	~3 000 m

	Portée max
	—
	~14 000 m
	—

	Véhicules compatibles
	KPL-43-403-P (T-E3P) (prototype uniquement) / MT-43-120
	MT-43-120
	MT-51, MT-59

	Tirs de test
	~800 tirs documentés
	—

	Statut
	Prototype — programme arrêté. Données intégrées au Varenne 2A6.
	—

	Notes
	Obus de test uniquement. Performances sur cible révolutionnaires mais logistique lourde. Héritage direct des 120mm modernes.
	Obus principal du MT-43-120 — reprend les données du programme 403-P.
	Effet de souffle majeur — anti-fortification.
	Dernière grande APHECBC — relayée par l'APDS à partir de 1955.



	Désignation
	ELD-120L55-HE-51
Explosif-120L55
Année : 1951
	ELD-120L55-APDS-55
Dard-120-L55
Année : 1955
	ELD-120L55-HEATFS-59
Ailette-120
Année : 1959
	ELD-120-APDS-80
Dard-120
Année : 1980

	Calibre
	120mm L/55
	120mm

	Type
	HE — Explosif
	APDS — Sous-calibré sabot
	HEAT-FS — Charge creuse stabilisée par ailettes
	APDS — Sous-calibré sabot

	Masse projectile
	~24 kg
	~7 kg (pénétrateur + sabot)
	~14 kg
	~6.5 kg (pénétrateur + sabot)

	Charge explosive
	~3.8 kg TNT
	Aucune (inerte)
	~2.2 kg (charge creuse)
	Aucune (inerte)

	Vélocité initiale
	~800 m/s
	~1 300 m/s
	~1 000 m/s
	~1 370 m/s

	Pénétration (500m)
	—
	~360 mm
	—
	~400 mm

	Pénétration (1 000m)
	—
	~342 mm
	—
	~380 mm

	Pénétration (1 500m)
	—
	~325 mm
	—
	~362 mm

	Pénétration (2 000m)
	—
	~308 mm
	—
	~345 mm

	Pénétration (toutes distances)
	—
	~420 mm
	—

	Effet post-pénétration
	—
	Modéré — pénétrateur + éclats
	Élevé — jet + éclats
	Modéré — pénétrateur + éclats

	Portée efficace
	~5 000 m
	~3 000 m
	~2 500 m
	~3 000 m

	Portée max
	~15 000 m
	—

	Véhicules compatibles
	MT-51, MT-59
	MT-59
	Varenne 1A2

	Notes
	Appui feu standard des MT 120 mm.
	Standard antichar des MT 120 mm à partir de 1955.
	Charge creuse non rotative — pénétration identique à toutes distances.
	Première munition 120 mm du Varenne 1A2 — relayée par l'APFSDS à partir de 1983.



	Désignation
	ELD-120-APFSDS-M1
Flèche-120-M1
Année : 1983
	ELD-120-HEAT-MP
Creuse-120-MP
Année : 1985
	ELD-120-APFSDS-M2
Flèche-120-M2
Année : 1988
	ELD-120-HE-AV
Explosif-120-AV
Année : 1988

	Calibre
	120mm

	Type
	APFSDS — Flèche stabilisée aileron
	HEAT-MP — Charge creuse multiusage
	APFSDS — Flèche améliorée
	HE — Explosif antivetéhicule

	Désignation de service
	—
	EM-20 HEAT-FS
	EM-30 APFSDS (UA)
	EM-10 HE-FRAG

	Masse projectile
	—
	~20 kg
	—
	~23 kg

	Charge explosive
	Aucune (inerte)
	~3 kg TNT équivalent
	Aucune (inerte)
	~8.5 kg TNT équivalent

	Vélocité initiale
	~1 650 m/s
	~1 140 m/s
	~1 720 m/s
	~900 m/s

	Pénétration (500m)
	~580 mm RHAe
	—
	~650 mm RHAe
	—

	Pénétration (1 000m)
	~540 mm RHAe
	—
	~610 mm RHAe
	—

	Pénétration (1 500m)
	~515 mm RHAe
	—
	~585 mm RHAe
	—

	Pénétration (2 000m)
	~490 mm RHAe
	—
	~560 mm RHAe
	—

	Pénétration (toutes distances)
	—
	~680 mm RHAe
	—

	Effet post-pénétration
	Élevé
	Élevé — jet + éclats
	Très élevé — effet pyrophorique
	—

	Portée efficace
	~4 000 m
	~5 000 m

	Portée max
	—
	~8 000 m

	Modes fusée
	—
	Percussion / retard / proximité (anti-hélicoptère)
	—
	Percussion / air burst programmable

	Masse pénétrateur
	~7.5 kg — pénétrateur tungstène carburé
	—
	~8.2 kg — pénétrateur tungstène-uranium appauvri
	—

	Véhicules compatibles
	Varenne 2A5 / 2A6 / 2A6SPM / Varenne 1A2 / 2A0 → 2A3
	Varenne 2A5 / 2A6 / 2A6SPM / Varenne 2A4 / 2A5H
	Varenne 2A6 / 2A6SPM / Varenne 2A4 / 2A5 / 2A5H
	Varenne 2A5 / 2A6 / 2A6SPM / Varenne 2A4 / 2A5H

	Notes
	Standard antichar de base. Perce tout blindé de 3ème génération non renforcé frontalement à 2 000m.
	Polyvalent — antichar, anti-hélico, appui feu contre positions fortifiées. Fusée multimode.
	Version améliorée — alliage UA pour effet pyrophorique à pénétration. Standard haute performance anti-MBT 3ème génération.
	Air burst programmable — explosif à altitude programmée pour fragmentation supérieure sur infanterie défilée. Standard appui feu direct.



	Désignation
	ELD-120-ATGM-EM15
Lance-120
Année : 2006

	Calibre
	120mm

	Type
	ATGM tiré au canon

	Désignation de service
	EM-15 ATGM

	Masse projectile
	~19 kg

	Pénétration
	~800 mm RHAe (charge tandem anti-ERA)

	Portée min/max
	100 m / 6 000 m

	Guidage
	Laser semi-actif — désignation par le char

	Vitesse
	~300 m/s

	Temps de vol (portée max)
	~20 s (6 000 m)

	Mode d'attaque
	Direct ou plongeant — anti-hélicoptère possible

	Véhicules compatibles
	Varenne 2A6 / 2A6SPM

	Notes
	Missile tiré par le canon de 120 mm via le chargeur automatique — allonge l'engagement au-delà de la portée des obus.


MISSILES ANTICHARS — ATGM
	Famille ELD-ATGM
Missiles guidés antichars — portatif, véhicules, JP, Varenne

	Désignation
	ELD-ATGM-V1
Année : 1958
	ELD-ATGM-V2
Année : 1972
	ELD-ATGM-V3
Année : 2006

	Type
	ATGM — Missile antichar 1ère génération
	ATGM — 2ème génération SACLOS
	ATGM — 3ème génération Fire & Forget

	Pénétration
	~380 mm RHAe
	~550 mm RHAe
	~1 100 mm RHAe (charge tandem anti-ERA)

	Portée min/max
	200 m / 3 000 m
	100 m / 4 000 m
	200 m / 6 000 m

	Guidage
	Fil — commandement manuel MCLOS
	Fil — SACLOS semi-automatique
	Imagerie thermique — tir et oubli

	Vitesse
	~160 m/s
	~220 m/s
	~320 m/s

	Temps de vol (portée max)
	~19 s (3 000 m)
	~18 s (4 000 m)
	~18.7 s (6 000 m)

	Mode d'attaque
	Direct
	Top-attack ou direct — sélectionnable

	Véhicules/systèmes
	Lanceur portatif / véhicule léger
	JP — Chasseurs de chars / véhicules légers / portatif
	Varenne 2A6SPM (via soute) / JP modern / portatif

	Statut
	Retiré
	En service réduit
	En service actif

	Notes
	Première génération — guidage fil manuel. Nécessite opérateur entraîné. Remplacé par l'ELD-ATGM-V2.
	Semi-automatique — l'opérateur maintient la cible en viseur, le système calcule la correction. Nette amélioration vs MCLOS.
	Fire & Forget — tir et oubli total. Charge tandem neutralise ERA. Top-attack frappe le toit du char — zone la plus vulnérable. Standard antichar moderne eldorien.


VÉHICULES AÉRIENS — Armement aéronautique militaire
Missiles et bombes des aéronefs militaires eldoriens. Les canons d'aviation (7.62, 12.7, 20, 27 et 30 mm) sont dans leur fiche calibre.
	Air-air — NIM-7 Vipère — Fox 1
Famille NEXUS — radar semi-actif

	Désignation
	NIM-7A
Vipère
Année : 1960
	NIM-7B
Vipère
Année : 1973
	NIM-7D
Vipère
Année : 1980

	Type
	Air-air — 1re génération
	Air-air — 2e génération
	Air-air — 3e génération

	Désignation OTAN
	Fox 1

	Guidage
	Radar semi-actif (illumination continue)
	Radar semi-actif amélioré
	Radar semi-actif Doppler — tir vers le bas

	Vitesse
	Mach 2
	Mach 2.5
	Mach 2.8

	Portée
	10 km
	14 km
	17 km

	Plates-formes
	SF-13
	SF-13 X2, SF-17
	SF-14 N, SF-17 N / NM, SF-18 N

	Statut
	Retiré
	En réserve

	Notes
	Premier missile air-air eldorien — le porteur illumine la cible jusqu'à l'impact.
	Autodirecteur plus sensible — meilleure tenue au brouillage.
	Engage les cibles volant bas sur fond de sol.



	Désignation
	NIM-7M
Vipère
Année : 1998
	NIM-7P
Vipère
Année : 2012

	Type
	Air-air — 4e génération
	Air-air — standard actuel

	Désignation OTAN
	Fox 1

	Guidage
	Radar semi-actif + liaison de données
	ET — radar semi-actif

	Vitesse
	Mach 3
	Mach 3+

	Portée
	19 km
	20 km

	Plates-formes
	SF-17 NM+, SF-18 NM, SF-20
	Toutes SF

	Statut
	En réserve
	En service actif

	Notes
	Recalage en vol par liaison de données.
	Standard Fox 1 de toute la flotte SF.



	Air-air — NIM-9 Cobra — Fox 2
Famille NEXUS — guidage infrarouge

	Désignation
	NIM-9A
Cobra
Année : 1968
	NIM-9C
Cobra
Année : 1982
	NIM-9M
Cobra
Année : 1994
	NIM-9MN
Cobra
Année : 2012

	Type
	Air-air — 1re génération
	Air-air — 2e génération
	Air-air — 3e génération
	Air-air — standard actuel

	Désignation OTAN
	Fox 2

	Guidage
	IR — secteur arrière
	IR refroidi — tous secteurs
	Imageur IR + viseur de casque — haute dépointage ±90°
	IR + semi-actif radar

	Vitesse
	Mach 2
	Mach 2.5
	Mach 3
	Mach 3,5

	Portée
	8 km
	18 km
	35 km
	60 km

	Plates-formes
	SF-13 X1 / X2, SF-14, SF-17
	SF-17 N / NM, SF-18
	SF-17 NM+, SF-18 NM, SF-20
	SF-17, SF-18, SF-20, SF-35

	Statut
	Retiré
	En réserve
	En service actif

	Notes
	Premier Cobra — tir dans les tuyères uniquement.
	Premier Cobra tirable de face.
	Anti-leurres — tir hors axe désigné au casque.
	Standard Fox 2 longue portée — recalage radar en phase médiane.



	Air-air — NIM-120 Falcon (Fox 3) & NIM-240 Spectre (Fox 3 + Fox 2)
Famille NEXUS — longue et très longue portée

	Désignation
	NIM-120A
Falcon
Année : 1991
	NIM-120NG
Falcon
Année : 2016
	NIM-240NGM
Spectre
Année : 2018

	Type
	Air-air longue portée
	Air-air longue portée — standard actuel
	Air-air très longue portée

	Désignation OTAN
	Fox 3
	Fox 3 + Fox 2

	Guidage
	Inertiel + radar actif terminal
	AESA actif
	Radar quantique + IR

	Vitesse
	Mach 4
	Mach 5+

	Portée
	75 km
	180 km
	300+ km

	Plates-formes
	SF-17 NM / NM+, SF-18 NM, SF-20
	SF-17, SF-18, SF-20, SF-35, SF-47CM
	SF-20, SF-47CM, Centurion-LR au sol

	Statut
	En réserve
	En service actif
	En service actif — ultra-classifié

	Notes
	Premier tir et oubli eldorien.
	Autodirecteur AESA — résistant au brouillage.
	Double autodirecteur radar actif + IR — portée très supérieure. Non compatible SF-17 / SF-18.



	Air-sol — NASM
Famille NEXUS — frappe air-sol

	Désignation
	NASM-12
Marteau
Année : 1990
	NASM-44
Gréviste
Année : 2008
	NASM-88
Stormbreak
Année : 2010

	Type
	Air-sol tactique
	Anti-radar
	Frappe profonde

	Guidage
	Laser
	Passif anti-radiation
	GPS + TERCOM

	Portée
	60 km
	150 km
	400 km

	Charge
	250 kg
	150 kg
	500 kg

	Plates-formes
	Toutes SF
	SF-17, SF-18, SF-20, SF-47CM
	SF-17, SF-18, SF-20, SF-24, SF-35, SF-47CM, SB-30

	Statut
	En service actif

	Notes
	Frappe de précision standard.
	Destruction des défenses sol-air (SEAD).
	Frappe à distance de sécurité.



	Anti-surface — NSIM
Famille NEXUS — anti-navire et pénétration

	Désignation
	NSIM-1
Écueil
Année : 1979
	NSIM-5
Point d'Égide
Année : 2006
	NSIM-120
Titanwall
Année : 2018
	NSIM-DEEP
—
Année : 2017

	Type
	Anti-navire — 1re génération
	Anti-navire
	Anti-navire longue portée
	Pénétration stratégique

	Guidage
	Radar actif
	Radar + IR
	Radar actif
	Suivi du terrain + satellite

	Portée
	50 km
	80 km
	300 km
	1 400 km

	Charge
	160 kg
	200 kg
	400 kg
	900 kg pénétrant

	Plates-formes
	SF-14 N
	SF-17, SF-18, SF-20, SF-35, Navires
	SF-17, SF-18, SF-20, SF-35, SF-47CM, Navires, SNA
	SB-30 principalement — SF-17, SF-18, SF-20

	Statut
	Retiré en 2010
	En service actif

	Notes
	Premier anti-navire aéroporté — vol rasant.
	Standard anti-navire de la flotte SF-20.
	Lancement air, mer et sous-marin.
	Cibles enterrées à haute valeur.



	Stratégique — croisière AR-250
Missiles de croisière — bombardiers BSN-2 / SB-30

	Désignation
	AR-250
Silence
Année : 2012
	AR-250N
Silence (nucléaire)
Année : 2014

	Type
	Croisière conventionnel
	Croisière nucléaire

	Guidage
	—

	Portée
	2 500 km

	Charge
	500 kg conventionnel
	150 nœuds

	Plates-formes
	BSN-2 / SB-30

	Statut
	En service actif

	Notes
	Frappe stratégique conventionnelle.
	Composante aéroportée de la dissuasion.



	Bombes
Bombes lisses et guidées

	Désignation
	BL-250 / BL-500
Bombes lisses
Année : 1935
	LGB-8
Bombe guidée
Année : 1988

	Type
	Bombe lisse à fragmentation / souffle
	Bombe guidée

	Guidage
	Aucun — chute libre
	Laser + GPS dual — CEP <3 m

	Charge
	250 kg / 500 kg
	250 / 500 / 1 000 / 2 000 kg

	Plates-formes
	SF-5, SF-7, SF-8, SF-10, SF-12, SF-14, SF-18
	SF-17, SF-18, SF-20, SF-24, SF-35, SF-47CM

	Statut
	En réserve
	En service actif

	Notes
	Bombes standard de la guerre à la fin de la guerre froide.
	Bombe guidée standard eldorienne.
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