Aegis Dynamique — Parc Terrestre Eldoria — Archives Militaires Blindées

AEGIS DYNAMIQUE
Division Véhicules Terrestres & Systèmes Blindés — République d'Eldoria
PARC TERRESTRE
Catalogue technique — Véhicules blindés — Archives Militaires
DOCTRINE ELDORIENNE — Quantité + Qualité
Influence germano-soviétique — Blindage angulé — Canon long — Production de masse
Classification du parc
	Lignée MT
	Chars moyens principaux — CT-MT-1920 → MT-59 (jusqu'aux Varenne)

	Famille Varenne
	Char de bataille principal — série 2 : 2A0 → 2A6SPM (série 1 à venir)

	Véhicules légers
	SP — Schützenpanzer — Famille T-L & Varan

	Véhicules moyens
	KP — Kampfpanzer — Série 300

	Véhicules lourds
	KPL — Kampfpanzer Lourd — Série 400

	Anti-char
	JP — Jagdpanzer — Série 500 (à compléter)

	Anti-aérien
	AA — Série 600 (à compléter)

	Artillerie
	AP — Artilleriepanzer — Série 700 (à compléter)


Standards mitrailleuses Eldoriens
	7.62mm
	Mitrailleuse coaxiale standard — véhicules légers et moyens

	12.7mm coaxiale
	Véhicules lourds — coaxiale principale

	12.7mm toit
	Standard tous véhicules moyens et lourds — tourelleau de toit / télé-opéré


Standards canon Eldoriens
	20 mm
	Reco légère / AA légère / IFV entrée de gamme

	40 mm
	IFV / transport armé / reco lourde entrée de gamme

	57 mm
	Reco lourde / anti-blindé léger à moyen

	75 mm
	Char moyen 1ère et 2ème gen — appui infanterie + anti-blindé

	90 mm
	Standard char moyen/lourd WW2 — anti-blindé principal

	120 mm
	Char lourd avancé / prototype / Varenne moderne

	130 mm
	Artillerie d'assaut / prototypes spéciaux

	152 mm
	Artillerie lourde automotrice

	205 mm
	Artillerie très lourde — siège / pièces spéciales


Lecture : une page par famille, une colonne par version. En gras bleu : ce qui change par rapport à la version précédente.
LIGNÉE MT — Chars moyens principaux (1920 → Varenne)
Lignée principale des chars moyens eldoriens, de 1920 à l'arrivée des Varenne. Caisse de dessin anglais aux lignes rappelant les chars russes : bien blindée en acier homogène incliné, mais vulnérable aux charges creuses (HEAT). Puissance de feu élevée — 57 mm, puis 75 mm, puis 120 mm à partir du MT-51 — et motorisation fiable. Le nom reprend l'année d'entrée en service. Chaque char a sa fiche : ses futures versions s'y ajouteront en colonnes, comme pour les SF.
Évolution de la lignée
	Version
	CT-MT-1920
1920
	MT-31
1931
	MT-39
1939
	MT-43
1943

	Poids
	~18 t
	~20 t
	~26 t
	~32 t

	Moteur
	Essence 6 cylindres — 150 ch
	Diesel 12 cylindres — 340 ch
	Diesel V12 — 500 ch
	Diesel V12 — 650 ch

	Vitesse max route
	14 km/h
	42 km/h
	50 km/h
	53 km/h

	Vitesse marche arrière
	4 km/h
	12 km/h
	15 km/h
	18 km/h

	Canon principal
	57mm L/26 court — 60 obus
	57mm L/45 — 90 obus
	75mm L/43 — 80 obus
	75mm L/58 long — 75 obus

	Stabilisation
	Aucune

	Blindage frontal caisse
	30 mm vertical — rivets
	35 mm angulé à 50°
	50 mm angulé à 55°
	80 mm angulé à 60°



	Version
	MT-43-STA
1943
	MT-43-120
1943
	MT-51
1951
	MT-59
1959

	Poids
	~32.5 t
	~38 t
	~40 t
	~43 t

	Moteur
	Diesel V12 — 650 ch
	Diesel V12 turbo — 750 ch
	Diesel V12 turbocompressé — 850 ch
	Diesel V12 multicarburant — 950 ch

	Vitesse max route
	52 km/h
	46 km/h
	52 km/h
	55 km/h

	Vitesse marche arrière
	18 km/h
	16 km/h
	20 km/h
	22 km/h

	Canon principal
	75mm L/58 long — 72 obus
	120mm L/50 — 36 obus
	120mm L/55 — 40 obus
	120mm L/55 amélioré — 44 obus

	Stabilisation
	Verticale (1 axe) — gyroscopique hydraulique
	Aucune
	2 axes (site + gisement) — électro-hydraulique
	2 axes améliorée

	Blindage frontal caisse
	80 mm angulé à 60°
	110 mm angulé à 60°
	120 mm angulé à 60°



	CT-MT-1920
Premier char eldorien — 1920

	Version
	CT-MT-1920
1920

	Rôle
	Char moyen d'essai et de série initiale

	Poids
	~18 t

	Équipage
	5 (pilote, chargeur, tireur, chef, mitrailleur)

	Moteur
	Essence 6 cylindres — 150 ch

	Rapport P/P
	~8.3 ch/t

	Vitesse max route
	14 km/h

	Vitesse max TT
	6 km/h

	Vitesse marche arrière
	4 km/h

	Autonomie
	60 km

	Canon principal
	57mm L/26 court — 60 obus

	Munitions
	ELD-57C-APHE-20, ELD-57C-HE-20

	Stabilisation
	Aucune

	Conduite de tir
	Lunette simple — tir à l'arrêt uniquement

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 1 500 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	7.62mm de caisse (pas de toit) — 1 500 cartouches

	Blindage frontal caisse
	30 mm vertical — rivets

	Blindage frontal tourelle
	30 mm vertical

	Blindage flancs
	15 mm

	Blindage toit/plancher
	8 mm

	Protection anti-HEAT
	Nulle — acier rivé

	Statut
	Retiré en 1931 — 1 exemplaire au Centre Blindé d'Eldoria

	Notes
	Premier char eldorien. Caisse rivetée mais tourelle unique tournant à 360°, rare pour l'époque. Lent et fragile mécaniquement — il pose les bases de toute la lignée.



	MT-31
Service : 1931

	Version
	MT-31
1931

	Rôle
	Char moyen — 1re génération de série

	Poids
	~20 t

	Équipage
	4 (pilote, chargeur, tireur, chef)

	Moteur
	Diesel 12 cylindres — 340 ch

	Rapport P/P
	~17 ch/t

	Vitesse max route
	42 km/h

	Vitesse max TT
	20 km/h

	Vitesse marche arrière
	12 km/h

	Autonomie
	250 km

	Canon principal
	57mm L/45 — 90 obus

	Munitions
	ELD-57M-APHECBC-31, ELD-57M-HE-31

	Stabilisation
	Aucune

	Conduite de tir
	Lunette articulée, épiscopes — radio chez le chef de section

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 2 000 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 300 cartouches — manuelle

	Blindage frontal caisse
	35 mm angulé à 50°

	Blindage frontal tourelle
	40 mm angulé à 20°

	Blindage flancs
	25 mm

	Blindage toit/plancher
	12 mm

	Protection anti-HEAT
	Faible — acier homogène

	Statut
	Retiré en 1945

	Notes
	Premier MT de série. Caisse soudée inclinée, diesel fiable — la formule de la lignée est fixée.



	MT-39
Service : 1939

	Version
	MT-39
1939

	Rôle
	Char moyen — entrée en guerre

	Poids
	~26 t

	Équipage
	4 (pilote, chargeur, tireur, chef)

	Moteur
	Diesel V12 — 500 ch

	Rapport P/P
	~19.2 ch/t

	Vitesse max route
	50 km/h

	Vitesse max TT
	25 km/h

	Vitesse marche arrière
	15 km/h

	Autonomie
	300 km

	Canon principal
	75mm L/43 — 80 obus

	Munitions
	ELD-75C-APHECBC-36, ELD-75C-AP-35, ELD-75C-APHE-35, ELD-75C-HE-35

	Stabilisation
	Aucune

	Conduite de tir
	Lunette de tir + épiscope chef — radio sur tous les chars

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 2 500 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 350 cartouches — tourelleau semi-fixe

	Blindage frontal caisse
	50 mm angulé à 55°

	Blindage frontal tourelle
	60 mm coulé angulé à 25°

	Blindage flancs
	35 mm angulé à 40°

	Blindage toit/plancher
	15 mm

	Protection anti-HEAT
	Faible — acier homogène

	Statut
	Retiré en 1950

	Notes
	Passage au 75 mm et à la tourelle coulée. Char de base des campagnes de 1939-1941.



	MT-43
Service : 1943

	Version
	MT-43
1943

	Rôle
	Char moyen — standard de guerre

	Poids
	~32 t

	Équipage
	4 (pilote, chargeur, tireur, chef)

	Moteur
	Diesel V12 — 650 ch

	Rapport P/P
	~20.3 ch/t

	Vitesse max route
	53 km/h

	Vitesse max TT
	28 km/h

	Vitesse marche arrière
	18 km/h

	Autonomie
	320 km

	Canon principal
	75mm L/58 long — 75 obus

	Munitions
	ELD-75L-APHECBC-41, ELD-75L-AP-40, ELD-75L-APHE-40

	Stabilisation
	Aucune

	Conduite de tir
	Lunette grossissement variable, coupole chef 360°

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 3 000 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 400 cartouches — tourelleau rotatif

	Blindage frontal caisse
	80 mm angulé à 60°

	Blindage frontal tourelle
	100 mm coulé

	Blindage flancs
	45 mm angulé à 40°

	Blindage toit/plancher
	20 mm

	Protection anti-HEAT
	Faible — acier homogène

	Statut
	Retiré en 1960 — quelques exemplaires en réserve

	Notes
	MT le plus produit de la guerre. Frontal de caisse très incliné — résiste au 75 mm adverse de face. Base des MT-43-STA et MT-43-120.



	MT-43-STA
Prototype — Système de Stabilisation Avancé

	Version
	MT-43-STA
1943

	Rôle
	Prototype de stabilisation du canon

	Poids
	~32.5 t

	Équipage
	4 (pilote, chargeur, tireur, chef)

	Moteur
	Diesel V12 — 650 ch

	Rapport P/P
	~20 ch/t

	Vitesse max route
	52 km/h

	Vitesse max TT
	28 km/h

	Vitesse marche arrière
	18 km/h

	Autonomie
	310 km

	Canon principal
	75mm L/58 long — 72 obus

	Munitions
	Identiques MT-43

	Stabilisation
	Verticale (1 axe) — gyroscopique hydraulique

	Conduite de tir
	Lunette stabilisée en site — tir en marche jusqu'à ~800 m

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 3 000 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 400 cartouches — tourelleau rotatif

	Blindage frontal caisse
	80 mm angulé à 60°

	Blindage frontal tourelle
	100 mm coulé

	Blindage flancs
	45 mm angulé à 40°

	Blindage toit/plancher
	20 mm

	Protection anti-HEAT
	Faible — acier homogène

	Statut
	Prototype — 4 exemplaires — programme intégré au MT-51

	Notes
	Premier char eldorien stabilisé. Précision en marche environ triplée face au MT-43, mais système fragile et long à régler — repris et fiabilisé en 2 axes sur le MT-51.



	MT-43-120
Service : 1943 — petite production — canon de 120 mm

	Version
	MT-43-120
1943

	Rôle
	Char moyen d'appui lourd — petite série

	Poids
	~38 t

	Équipage
	5 (pilote, 2 chargeurs, tireur, chef)

	Moteur
	Diesel V12 turbo — 750 ch

	Rapport P/P
	~19.7 ch/t

	Vitesse max route
	46 km/h

	Vitesse max TT
	24 km/h

	Vitesse marche arrière
	16 km/h

	Autonomie
	280 km

	Canon principal
	120mm L/50 — 36 obus

	Munitions
	ELD-120-AP-43, ELD-120L50-APHECBC-44, ELD-120L50-HE-44

	Stabilisation
	Aucune

	Conduite de tir
	Lunette de tir + télémètre optique chef

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 2 500 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 400 cartouches — tourelleau rotatif

	Blindage frontal caisse
	80 mm angulé à 60°

	Blindage frontal tourelle
	120 mm coulé — tourelle agrandie

	Blindage flancs
	45 mm angulé à 40°

	Blindage toit/plancher
	20 mm

	Protection anti-HEAT
	Faible — acier homogène

	Statut
	Retiré en 1958

	Notes
	Caisse MT-43 avec une tourelle entièrement redessinée autour du 120 mm. Puissance de feu sans équivalent pour un char moyen, mais obus lourds (2 chargeurs) et coût élevé : production limitée.



	MT-51
Service : 1951 — 120 mm et stabilisation 2 axes

	Version
	MT-51
1951

	Rôle
	Char moyen — début de guerre froide

	Poids
	~40 t

	Équipage
	4 (pilote, chargeur, tireur, chef)

	Moteur
	Diesel V12 turbocompressé — 850 ch

	Rapport P/P
	~21.3 ch/t

	Vitesse max route
	52 km/h

	Vitesse max TT
	30 km/h

	Vitesse marche arrière
	20 km/h

	Autonomie
	400 km

	Canon principal
	120mm L/55 — 40 obus

	Munitions
	ELD-120L55-APHECBC-51, ELD-120L55-HE-51, ELD-120L55-APDS-55

	Stabilisation
	2 axes (site + gisement) — électro-hydraulique

	Conduite de tir
	Télémètre stéréoscopique, projecteur IR actif de nuit

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 3 000 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 500 cartouches — téléopérée

	Blindage frontal caisse
	110 mm angulé à 60°

	Blindage frontal tourelle
	200 mm coulé

	Blindage flancs
	60 mm

	Blindage toit/plancher
	25 mm

	Protection anti-HEAT
	Faible — acier homogène

	Statut
	Retiré en 1975

	Notes
	Premier MT armé du 120 mm en série et stabilisé sur 2 axes — tir précis en marche. Un seul chargeur grâce à une tourelle plus spacieuse.



	MT-59
Service : 1959 — dernier MT avant les Varenne

	Version
	MT-59
1959

	Rôle
	Char moyen — standard guerre froide

	Poids
	~43 t

	Équipage
	4 (pilote, chargeur, tireur, chef)

	Moteur
	Diesel V12 multicarburant — 950 ch

	Rapport P/P
	~22.1 ch/t

	Vitesse max route
	55 km/h

	Vitesse max TT
	32 km/h

	Vitesse marche arrière
	22 km/h

	Autonomie
	500 km

	Canon principal
	120mm L/55 amélioré — 44 obus

	Munitions
	ELD-120L55-APDS-55, ELD-120L55-HEATFS-59, ELD-120L55-APHECBC-51, ELD-120L55-HE-51

	Stabilisation
	2 axes améliorée

	Conduite de tir
	Télémètre à coïncidence + calculateur balistique analogique, vision nocturne IR active / passive

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 3 500 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 500 cartouches — téléopérée

	Blindage frontal caisse
	120 mm angulé à 60°

	Blindage frontal tourelle
	230 mm coulé

	Blindage flancs
	70 mm + jupes latérales

	Blindage toit/plancher
	30 mm

	Protection anti-HEAT
	Faible — jupes latérales seulement

	Statut
	Retiré en 1985 — remplacé par les Varenne

	Notes
	Aboutissement de la lignée : protection NBC, conduite de tir calculée, multicarburant. Remplacé progressivement par les Varenne 1A1 (1975) et 1A2 (1980).


FAMILLE VARENNE — Char de bataille principal (série 2)
Char de bataille principal eldorien. La série 2 marque la rupture avec la série 1 (Varenne 1 → 1A2) : nouveau châssis, moteur plus puissant, blindage composite multicouche, canon de 120 mm à âme lisse. Développée à partir de 1979 — même époque que le Leopard 2 —, elle passe par les prototypes 2A0 à 2A3, puis le 2A4 (production dès 1987, 3 500 commandés en 1988, engagé en 1991), le 2A5 / 2A5H, le 2A6 — colonne vertébrale des forces blindées — et le 2A6SPM surblindé avec APS BASTION. La série 1 sera ajoutée ensuite. Munitions : voir Catalogue Munitions, fiche 120 mm (codes de service EM).
	Varenne 2A0 → 2A3
Prototypes de test — 1979 à 1986

	Version
	2A0
1979
	2A1
1982
	2A2
1984
	2A3
1986

	Concept
	Démonstrateur mobilité — nouveau châssis et moteur 1 750 ch
	Tourelle composite multicouche + canon 120 mm L/55 à âme lisse
	Conduite de tir numérique + télémètre laser + caméra thermique
	Présérie — validation du standard 2A4

	Poids
	~52 t
	~58 t
	~57 t

	Moteur
	Diesel V12 multicarburant — 1 750 ch

	Canon
	120 mm du Varenne 1A2 (provisoire)
	120 mm L/55 à âme lisse

	Blindage
	Composite 1re génération (repris du 1A2)
	Composite multicouche
	Composite (génération 1980-90)

	Exemplaires
	2
	3
	6

	Héritage
	Caisse et groupe motopropulseur
	Tourelle et canon lisse
	Conduite de tir
	Standard 2A4

	Statut
	Prototype — 1 conservé au Centre Blindé d'Eldoria
	Prototype de test
	Présérie — reconvertie en entraînement



	Varenne 2A4 / 2A5 / 2A5H
Série 2 — première génération de série (manuel, 4 hommes)

	Version
	2A4
1988
	2A5
1996
	2A5H
2008

	Rôle
	Réserve profonde, entraînement, musées
	Réserve, entraînement
	Combat urbain (réserve)

	Quantité
	3 500 commandés (1988) — ~0 en service actif aujourd'hui, majorité vendue à l'export ou en réserve profonde
	1 000 unités (2A5 + 2A5H)

	Poids
	~57 t
	~55 t
	~57 t

	Équipage
	4 (pilote, tireur, chef de char, chargeur manuel)
	4 (pilote, tireur, chef de char, chargeur)

	Moteur
	Diesel V12 multicarburant — 1 750 ch

	Rapport P/P
	~30.7 ch/t
	~31.8 ch/t
	~30.7 ch/t

	Vitesse max route
	76 km/h
	81 km/h
	78 km/h

	Vitesse max TT
	48 km/h
	50 km/h
	48 km/h

	Vitesse marche arrière
	28 km/h
	30 km/h

	Autonomie
	500 km
	520 km
	480 km

	Canon principal
	120 mm L/55 à âme lisse

	Chargement
	Manuel — ~8 s
	Manuel — ~6 s

	Munitions
	ELD-120-APFSDS-M1 et M2 / ELD-120-HEAT-MP / ELD-120-HE-AV

	Conduite de tir
	Stabilisation 2 axes, télémètre laser, thermique 1re gén. — visée moins précise que le 2A6
	Stabilisation 2 axes, télémètre laser, thermique 2e gén., calculateur numérique
	Idem + caméras 360° de proximité

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 3 000 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 600 cartouches — manuelle
	12.7mm — 600 cartouches — téléopérée
	12.7mm — tourelleau téléopéré stabilisé

	Blindage
	Composite (génération 1980-90) — pas de NERA
	Composite + NERA (génération précédente)
	Composite + NERA + blindage réactif classique + grilles anti-RPG

	APS
	Aucun
	Aucun BASTION — blindage réactif classique

	Réseau
	AGON connecté (rétrofit limité) — pas d'EVA
	AGON connecté — pas d'EVA

	Export
	Vendu à l'export
	Possible

	Statut
	Retiré du service actif — remplacé par les 2A5 / 2A6
	En réserve et à l'entraînement — relevé en première ligne par les 2A6

	Notes
	Premier Varenne 2 de série — production dès 1987, standard en 1990, porte l'essentiel des combats de 1991. Munitions compatibles 2A6.
	Allègement et nouveau blindage NERA.
	Kit urbain (H) : réactif, grilles, caméras 360°.



	Varenne 2A6 / 2A6SPM
Série 2 — chargeur automatique, 3 hommes

	Version
	2A6
2005
	2A6SPM
2010

	Rôle
	MBT standard — toutes unités blindées
	Charge de rupture, combat urbain, hégémonie absolue

	Quantité
	3 200 unités
	850 unités

	Poids
	62 t
	65 t

	Équipage
	3 (pilote, tireur, chef de char — autoloader)

	Moteur
	Diesel V12 multicarburant — 1 750 ch

	Rapport P/P
	~28.2 ch/t
	~26.9 ch/t

	Vitesse max route
	68 km/h
	70 km/h

	Vitesse max TT
	45 km/h
	42 km/h

	Vitesse marche arrière
	28 km/h
	26 km/h

	Autonomie
	550 km
	520 km

	Canon principal
	120 mm L/55 à âme lisse

	Chargement
	Chargeur automatique — 4 s

	Munitions
	ELD-120-APFSDS-M2 / ELD-120-HEAT-MP / ELD-120-HE-AV / ELD-120-ATGM-EM15

	Conduite de tir
	Chasseur-tueur : vision chef panoramique indépendante, thermique 3e gén., calculateur numérique
	Idem 2A6 + intégration radars BASTION

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 4 000 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — tourelleau téléopéré stabilisé

	Blindage
	Composite + NERA
	Composite renforcé + NERA — toit 100 mm équiv. (anti-top attack)

	APS
	Aucun
	BASTION — soft-kill + hard-kill (voir tableau)

	Réseau
	AGON connecté — pas d'EVA

	Export
	Possible (version export sans AGON)
	JAMAIS — technologie BASTION sous embargo strict

	Statut
	Actif — colonne vertébrale des forces blindées
	Actif — élite des forces blindées

	Notes
	Passage à 3 hommes grâce au chargeur automatique.
	Surblindé, toit renforcé contre les attaques par le dessus, APS BASTION (développé dès 1995) intégré en usine.



APS BASTION — Varenne 2A6SPM
Système de protection active du 2A6SPM. Efficacité par type de menace, puis architecture soft-kill / hard-kill.
	Drones FPV / kamikaze
	100 %

	Attaque par le dessus des missiles (Javelin)
	99 %

	RPG / roquettes
	98 %

	MGM guidés par fil (Kornet / TOW)
	95 %

	Mines anti-char
	90 %

	APFSDS cinétique (Mach 5+)
	40-50 %



	Soft-kill
	LWR 360° (8 km), anti-drone Jammer-X (98 %), ATGM IR-Spoofing, fumée multi-spectrale 0,8 s

	Hard-kill
	2 radars AESA Ka/Ku (2 500 m de détection), 24 micro-missiles Mach 3+ (15 m – 1 200 m), fragmentation tungstène

	Limites
	Saturation au-delà de 6 menaces simultanées opposées en 2 s ; urbain dense : 350 µs → 600 µs


VÉHICULES LÉGERS — SP — Schützenpanzer — Reconnaissance blindée & Transport d'infanterie
Deux familles distinctes. T-L (série 100) : char de reconnaissance léger haute mobilité, comparable au M-24 Chaffee mais doctrine plus agressive. Varan (série 200) : transport de troupes rapide armé, priorité vitesse et emport. Calibres mitrailleuses : coaxiale 7.62mm, toit 12.7mm sur tous les modèles.
	Famille T-L — T-L1 à T-L3
Char de reconnaissance léger

	Version
	SP-34-101-A
T-L1
1934
	SP-39-102-B
T-L2
1939
	SP-42-103-C
T-L3
1942

	Rôle
	Char de reconnaissance léger — 1ère génération
	Char de reconnaissance léger — 2ème génération
	Char de reconnaissance léger — 3ème génération — version finale

	Dossier
	DOSS-SP-101-A
	DOSS-SP-102-B
	DOSS-SP-103-C

	Poids
	~8.5 t
	~10 t
	~12 t

	Équipage
	3 (pilote, chargeur, commandant/tireur)
	4 (pilote, chargeur, tireur, commandant)

	Moteur
	Diesel 6 cylindres — 180 ch
	Diesel 6 cylindres — 220 ch
	Diesel V8 — 300 ch

	Rapport P/P
	~21.2 ch/t
	~22 ch/t
	~25 ch/t

	Vitesse max route
	65 km/h
	68 km/h
	72 km/h

	Vitesse max TT
	30 km/h
	32 km/h
	38 km/h

	Vitesse marche arrière
	12 km/h
	14 km/h
	16 km/h

	Autonomie
	250 km
	280 km
	320 km

	Canon principal
	20mm L/70 — 200 obus
	40mm L/60 — 120 obus
	57mm L/73 — 80 obus — pénétration ~100mm à 500m

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 1 500 cartouches
	7.62mm — 2 000 cartouches
	7.62mm — 2 500 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 300 cartouches — manuelle
	12.7mm — 350 cartouches — tourelleau semi-fixe
	12.7mm — 400 cartouches — tourelleau rotatif téléopéré

	Blindage frontal caisse
	25 mm angulé à 35°
	30 mm angulé à 40°
	38 mm angulé à 45°

	Blindage frontal tourelle
	28 mm angulé à 20°
	34 mm angulé à 22°
	42 mm angulé à 25°

	Blindage flancs
	15 mm
	20 mm
	22 mm

	Blindage toit/plancher
	8 mm
	10 mm
	12 mm

	Statut
	Retiré en 1950 — archives
	Retiré en 1952 — archives
	Retiré en 1955 — musée / réserve

	Notes
	Premier blindé léger de série eldorien. Rapide mais sous-armé face aux blindés médians adverses. Tourelle ouverte sur la version A.
	Passage au 40mm L/60 — tourelle fermée. Canon capable de percer blindés légers adverses à 600m. Standard reco eldorienne 1939–1943.
	Version finale et la plus aboutie. Canon 57mm L/73 capable de percer chars moyens adverses à 800m. Tourelleau 12.7mm téléopéré intégré. Transition vers doctrine char moyen.



Doctrine vitesse + emport. Canon léger d'appui. Protection minimale. Philosophie soviétique de production en masse.
	Famille Varan — Varan-VA à Varan-VC
Transport de troupes rapide armé

	Version
	SP-43-201-A
Varan-VA
1943
	SP-43-202-B
Varan-VB
1943
	SP-48-203-C
Varan-VC
1948

	Rôle
	Véhicule blindé de transport de troupes rapide — version initiale
	Véhicule blindé de transport de troupes rapide — version améliorée
	Véhicule blindé de transport de troupes rapide — version d'après-guerre

	Dossier
	DOSS-SP-201-A
	DOSS-SP-202-B
	DOSS-SP-203-C

	Poids
	~9 t
	~10.5 t
	~11.5 t

	Équipage + troupes
	2 (pilote, tireur) + 8 fantassins

	Moteur
	Diesel 6 cylindres — 200 ch
	Diesel V8 — 260 ch
	Diesel V8 — 300 ch

	Rapport P/P
	~22.2 ch/t
	~24.8 ch/t
	~26.1 ch/t

	Vitesse max route
	75 km/h
	78 km/h
	80 km/h

	Vitesse max TT
	35 km/h
	40 km/h
	42 km/h

	Vitesse marche arrière
	15 km/h
	17 km/h
	20 km/h

	Autonomie
	350 km
	380 km
	420 km

	Canon principal
	20mm L/70 en tourelleau — 300 obus
	40mm L/50 en tourelle basse — 100 obus
	40mm L/60 en tourelle basse — 120 obus

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 1 500 cartouches
	7.62mm — 2 000 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 300 cartouches — manuelle
	12.7mm — 400 cartouches — tourelleau rotatif téléopéré

	Capacité transport
	8 fantassins — accès arrière par rampe
	8 fantassins — rampe hydraulique arrière
	8 fantassins — rampe hydraulique arrière + trappes de toit

	Blindage frontal
	20 mm angulé à 30°
	25 mm angulé à 35°
	30 mm angulé à 40°

	Blindage flancs
	14 mm
	18 mm
	20 mm

	Blindage toit
	8 mm — partiellement ouvert (version A)
	10 mm — fermé version B
	12 mm — fermé

	Statut
	Retiré — archives
	Retiré — quelques exemplaires en réserve

	Notes
	Premier APC/IFV eldorien. Toit partiellement ouvert — correction sur version B. Canon 20mm suffisant pour infanterie adverse et véhicules légers non blindés.
	Toit fermé, rampe hydraulique, tourelle basse 40mm L/50 pour appui anti-blindé léger. Production en série jusqu'en 1947.
	Version d'après-guerre. Passage au 40mm L/60 commun au T-L2 — une seule munition 40mm pour toute l'arme blindée légère. Moteur et suspension renforcés.


VÉHICULES MOYENS — KP — Kampfpanzer — Chars de combat — Série 300
Épine dorsale de la doctrine blindée eldorienne. Blindage T-34 — incliné, économique, efficace. Motorisation fiable à l'allemande. Canon long progressif. Mitrailleuses : coaxiale 7.62mm, toit 12.7mm standard sur tous les modèles de la série.
	Série 300 — T-M1 à T-M4
KP — Kampfpanzer — Chars de combat

	Version
	KP-35-301-A
T-M1
1935
	KP-40-302-B
T-M2
1940
	KP-45-303-C
T-M3
1945
	KP-49-304-D
T-M4
1949

	Rôle
	Char moyen 1ère génération — préguerre
	Char moyen 2ème génération — entrée en guerre
	Char moyen 3ème génération — fin de guerre
	Char moyen 4ème génération — transition guerre froide

	Dossier
	DOSS-KP-301-A
	DOSS-KP-302-B
	DOSS-KP-303-C
	DOSS-KP-304-D

	Poids
	~22 t
	~26 t
	~30 t
	~34 t

	Équipage
	4 (pilote, chargeur, tireur, commandant)

	Moteur
	Diesel 12 cylindres — 400 ch
	Diesel 12 cylindres — 500 ch
	Diesel V12 — 600 ch
	Diesel V12 turbocompressé — 700 ch

	Rapport P/P
	~18.2 ch/t
	~19.2 ch/t
	~20 ch/t
	~20.6 ch/t

	Vitesse max route
	48 km/h
	52 km/h
	55 km/h
	58 km/h

	Vitesse max TT
	22 km/h
	26 km/h
	28 km/h
	30 km/h

	Vitesse marche arrière
	10 km/h
	12 km/h
	15 km/h
	18 km/h

	Autonomie
	280 km
	300 km
	320 km
	360 km

	Canon principal
	75mm L/43 court — 80 obus — efficace anti-infanterie et blindés légers
	75mm L/58 long — 72 obus — pénétration ~120mm à 1 000m
	90mm L/50 — 64 obus — pénétration ~140mm à 1 000m
	90mm L/62 long — 60 obus — pénétration ~180mm à 1 000m

	Mitrailleuse coaxiale
	7.62mm — 2 500 cartouches
	7.62mm — 3 000 cartouches
	7.62mm — 3 500 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 300 cartouches — manuelle
	12.7mm — 350 cartouches — tourelleau semi-fixe
	12.7mm — 400 cartouches — tourelleau rotatif
	12.7mm — 500 cartouches — téléopérée

	Blindage frontal caisse
	45 mm angulé à 60°
	55 mm angulé à 58°
	65 mm angulé à 60°
	80 mm angulé à 62°

	Blindage frontal tourelle
	50 mm angulé à 25°
	60 mm angulé à 30°
	70 mm angulé à 25°
	85 mm angulé à 28°

	Blindage flancs
	30 mm angulé à 45°
	35 mm angulé à 45°
	42 mm angulé à 45°
	50 mm angulé à 40°

	Blindage toit/plancher
	15 mm
	16 mm
	18 mm
	20 mm

	Équipement spécial
	—
	Viseur nocturne infrarouge passif — 1er sur char eldorien de série

	Statut
	Retiré en 1950 — archives militaires
	Retiré en 1952 — archives militaires
	Retiré en 1955 — quelques exemplaires en réserve
	Retiré en 1957 — remplacé par les MT-51 / MT-59

	Notes
	Canon court — appui infanterie prioritaire. Doctrine inclinaison maximale. Fiable et simple à produire.
	Passage au 75mm L/58 long. Répond aux blindés moyens adverses plus épais. Production accélérée dès 1941.
	Saut doctrinal au 90mm. Tourelle redessinée profil bas. Première 12.7mm AA de toit en standard.
	Viseur nocturne IR de série. Canon 90mm L/62 très précis. Base conceptuelle du programme Varenne.


VÉHICULES LOURDS — KPL — Kampfpanzer Lourd — Chars de percée — Série 400
Fusion Tigre II + optimisation soviétique. Blindage épais angulé — moins lourd que le Tigre II pur, meilleure mobilité. Canon long 90mm standard. Mitrailleuses : coaxiale 12.7mm, toit 12.7mm téléopérée. Prototype 120mm en fin de série.
	Série 400 — T-E1 à T-E3
KPL — Kampfpanzer Lourd — Chars de percée

	Version
	KPL-37-401-A
T-E1
1937
	KPL-41-402-B
T-E2
1941
	KPL-43-403-C
T-E3
1943

	Rôle
	Char lourd de percée — 1ère génération
	Char lourd de percée — 2ème génération
	Char lourd de percée — 3ème génération — version finale

	Dossier
	DOSS-KPL-401-A
	DOSS-KPL-402-B
	DOSS-KPL-403-C

	Poids
	~48 t
	~52 t
	~55 t

	Équipage
	5 (pilote, chargeur, tireur, commandant, radio)

	Moteur
	Diesel V12 — 650 ch
	Diesel V12 turbo — 750 ch
	Diesel V12 turbo — 850 ch

	Rapport P/P
	~13.5 ch/t
	~14.4 ch/t
	~15.5 ch/t

	Vitesse max route
	36 km/h
	38 km/h
	40 km/h

	Vitesse max TT
	18 km/h
	20 km/h
	22 km/h

	Vitesse marche arrière
	8 km/h
	9 km/h
	10 km/h

	Autonomie
	220 km
	240 km
	260 km

	Canon principal
	90mm L/55 long — 56 obus — pénétration ~170mm à 1 000m
	90mm L/65 long — 52 obus — pénétration ~210mm à 1 000m
	90mm L/70 long — 50 obus — pénétration ~240mm à 1 000m

	Mitrailleuse coaxiale
	12.7mm — 800 cartouches
	12.7mm — 1 000 cartouches
	12.7mm — 1 200 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 400 cartouches — manuelle
	12.7mm — 500 cartouches — tourelleau AA semi-rotatif
	12.7mm — 600 cartouches — téléopérée rotative 360°

	Blindage frontal caisse
	100 mm angulé à 55°
	115 mm angulé à 58°
	130 mm angulé à 60°

	Blindage frontal tourelle
	110 mm angulé à 20°
	125 mm angulé à 22°
	140 mm angulé à 25°

	Blindage flancs
	70 mm angulé à 30°
	80 mm angulé à 32°
	90 mm angulé à 35°

	Blindage toit/plancher
	25 mm
	28 mm
	30 mm

	Statut
	Retiré en 1950 — archives militaires
	Retiré en 1953 — quelques en réserve
	Retiré en 1957 — musée et réserve stratégique

	Notes
	Première doctrine char lourd eldorienne. Frontal incliné contrairement au Tigre — résistance réelle supérieure à épaisseur nominale équivalente. Canon 90mm L/55 supérieur aux adversaires de l'époque.
	Canon 90mm L/65 parmi les plus performants de sa génération. Tourelle plus angulée. Apogée WW2 des chars lourds eldoriens. Production limitée — coût élevé.
	Version finale la plus aboutie. Canon 90mm L/70 — destruction tout blindé adverse de face à 1 500m. Rapport mobilité/protection parmi les meilleurs mondiaux de sa classe. Base du prototype 403-P.



	KPL-43-403-P — T-E3P — Prototype 120mm
Prototype — Série 400 — T-E1 à T-E3

	Désignation
	KPL-43-403-P
T-E3P — Prototype 120mm
1943

	Rôle
	PROTOTYPE — Programme 120mm expérimental sur base 403-C

	Dossier
	DOSS-KPL-403-P

	Poids
	~57 t (tourelle agrandie)

	Équipage
	5 (pilote, chargeur, tireur, commandant, radio)

	Moteur
	Diesel V12 turbo — 850 ch (identique 403-C)

	Rapport P/P
	~14.9 ch/t

	Vitesse max route
	38 km/h

	Vitesse max TT
	20 km/h

	Vitesse marche arrière
	9 km/h

	Canon principal
	120mm L/50 — 32 obus — pénétration estimée ~300mm à 1 000m

	Mitrailleuse coaxiale
	12.7mm — 1 000 cartouches

	Mitrailleuse de toit
	12.7mm — 500 cartouches — téléopérée

	Blindage
	Identique 403-C — tourelle agrandie pour loger la culasse 120mm

	Exemplaires produits
	3 prototypes de présérie

	Tirs de test
	~800 tirs cumulés — données complètes

	Statut
	Programme arrêté — 1 exemplaire conservé au Centre Blindé d'Eldoria

	Raison arrêt
	Canon 120mm trop volumineux sans refonte complète — munitions trop lourdes pour chargement manuel — programme remis

	Héritage
	Données balistiques intégrées aux programmes Varenne — 120mm deviendra standard Varenne 2A6

	Classification
	Classifié jusqu'en 1968


CHASSEURS DE CHARS — JP — Jagdpanzer — Anti-char & destruction blindés — Série 500
Section en cours de constitution — données à intégrer.
ANTI-AÉRIEN — AA — Antiaérien — Systèmes DCA blindés automoteurs — Série 600
Section en cours de constitution — données à intégrer.
ARTILLERIE — AP — Artilleriepanzer — Artillerie automotrice & appui feu — Série 700
Section en cours de constitution — données à intégrer.
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